熱交換器分析 (能研碩一)
Due: Oct. 6, 2009
Home Work 1. 
Due: Oct. 13, 2009
1. 假設某一管鰭式熱交換器之鰭片效率為(f、鰭片表面積為Af、總表面積為A。(a)請繪圖說明鰭片與無鰭片部位之熱阻抗與總阻抗之關係；(b)由熱阻抗關係推導，證明總表面效率(total surface efficiency, ()為：( =1-(1-(f)Af/A 。
2. 設一逆向流型式之套管式蒸發器，其內管為外徑為do = 15 mm、內徑為di=14.5mm之光滑管，外管之內徑為Di = 18.5 mm，內管內側為冷卻水: 比熱（Cp）為4.2 kJ/kg(K，入口溫度Thi = 12oC，冷卻水流量= 0.02 kg/s。環側為冷媒R-134a: 流量= 0.03 kg/s，入口溫度Tc,i = 5oC，蒸發溫度為 10oC。假設其總管長為10.0 m 。(a)計算速度邊界層及溫度邊界層之發展區長度各為何。(b)水側熱傳係數 hi= ? 與壓損(Pi =? (c)若將內管改為內螺紋管，其內螺紋鰭片之螺旋角度=40o、螺紋數=50條，鰭片高為0.4mm，假設鰭片截面為三角形，試計算其水側熱傳係數 hi= ?
參考Carnavos內螺紋管經驗公式：
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Axs為鰭片管實際流道面積、Acore為穿越鰭片管流道中心面積、SAact為管內實際熱傳面積、SAn為管內正向熱傳面積、
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為鰭片螺紋角度。
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